# 合同

项目名称：南京工业大学安防监控系统维保服务项目

项目编号：

甲方（委托方）： 南京工业大学校园安全部部

乙方（受委托方）：

根据南京工业大学招标中心“南京工业大学安防监控系统维保项目”采购项目公开招标的结果，甲方南京工业大学安防监控系统维保服务项目，依照《中华人民共和国合同法》，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订本合同。

**一、项目概况**

1.1 项目名称：南京工业大学安防监控系统维保服务项目。

1.2 项目内容：安防监控系统维保内容

(1)监控室机房环境。

(2)设备运行环境。

(3)所有设备的安装位置、运行情况。

(4)线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

(5)线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

(6)软件使用情况、软件升级情况。

(7)系统数据备份情况。

(8)保证所有摄像机正常工作和图像正常存储和调取。

(9)女生宿舍周界安防系统正常工作。

1.3 项目范围：

本项目共有高清摄像机400台，模拟图像41台。（详见招标文件中的设备清单）

江浦校区视频监控系统设备及管线

高清摄像机图像274台（包括亚青食堂19路+明德楼3+图书馆3路共高清图像）。

虹桥校区视频监控系统设备及管线

高清摄像机32台（另外模拟摄像机17路图像）

丁家桥教学区视频监控系统设备及管线

高清摄像机55台，另外北门6路高清图像，南门3路高清图像在前端）

丁家桥生活区视频监控系统设备及管线

高清摄像机39台，另外模拟摄像机24路图像）

1.4服务方式

1.10质量要求：项目考核标准。

1.11考核办法：具体见招标文件中的项目考核办法。

1.12资金来源：财政资金。

**二、合同金额**

2.1本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_圆（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

2.2本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用。

**三、合同期限：**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，合同期壹年。

**四、履约保证金**

4.1乙方在签订本合同时,缴纳履约保证金2万元。

4.2履约保证金的有效期为该项目合同期满时止，配合甲方和新中标单位办理移交手续后，凭合法收据无息返回。若乙方不予以配合，所发生的相关费用在保证金中扣除。

4.3 如乙方未能履行合同规定的义务和未达到甲方的考核标准，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

**五、合同款支付**

5.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

5.2按季度支付，每季度结束后，乙方提供甲方有效发票后予以支付。

**六、甲方的权利和义务**

6.1甲方对乙方投投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行检查考核。

6.2有权对乙方的维保工作进行严格的检查考核。对乙方管理工作不力、造成不良影响和发生事故的，有权进行通报批评和相应处罚；可以根据奖惩办法的相应条款对乙方进行处罚或立即终止合同。

6.3因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排。

6.4根据考核小组对乙方的检查考核成绩，按合同规定的方式支付维保费。

6.5甲方负责采纳为避免系统故障所提出的合理化建议，如不在电脑上运行于安防系统无关的软件、提供良好的机房运行环境等建议。

**七、乙方的权利和义务**

7.1乙方按照招投标文件的承诺开展甲方设备的维保工作。针对甲方安防监控系统的特殊性，乙方提供一切维护设备之外；还配置一人（须大专科以上学历，并且具有二年以上电子与智能化工程专业工作经验）专人长驻校进行维保工作，该人员在甲方正常上班，该人员在甲方正常上班，并且接受校方的考勤。

7.2乙方的项目工程师提供24小时维保热线，设备出现故障应及时响应，并排除故障。出系统故障须在8小时内对投标单位所提出的维护要求做出实质性反应，提供应急策略。

7.3系统运行过程中如果设备线路发生故障，乙方须保证在24小时内得到解决，如果设备一时无法维修的，必须用替代产品暂时保持系统正常运转，并抓紧维修或者更换相应设备。（如遇特殊的紧急情况，维保方则需在4小时内到达，并派遣具有故障排除技能的服务人员赶到现场进行抢修）。

7.4在设备方面，如硬盘录像机、摄像机、交换机、光交换机、光端机等进行现场备货，以提高维保质量。（1）更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。由甲方代表签字确认后，方可更换设备。（2）对故障设备（或器件）维修时，需提交设备维修（或更换）记录单。（3）设备损坏（包括光纤挖断、雷击、鼠害等原因引起），需要维修或者更换，

7.5定期系统保养。维保人员每季度对安防设备进行除尘、清理和保养服务，保证系统完好率在100%，图像质量在二级以上。保证系统处于良好的环境中，从而提高系统运行的可靠性和稳定性。

7.6承担控制中心值班人员更换新人后的上岗值班操作培训工作。

7.7严格遵守国家的法律、法规及有关规定，严格遵守学校的相关规定。

**八、不可抗力**

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

**九、合同期满相关事宜处理办法**

为保障甲乙双方利益，制定合同期满退出保障条款：因各种因素造成新一轮招标中甲方尚未确定中标单位的，乙方必须无条件延长承包期限，但最长延长承包期限不超过6个月。在延长承包期限内，仍沿用本合同。

**十、合同生效及其他**

1.本项目招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函、附件等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2.合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

**十一、合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**十三、争议的解决**

因履行本合同或与本合同有关的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在仲裁期间，本合同应继续履行。

**十四、合同的生效**

1. 本合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后即生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方签章： 乙方签章：

法定代表人（委托人）： 法定代表人（委托人）：

年 月 日 年 月 日